**Наименование предмета: МДК. 02.01** Технология каменных работ

**Тема:** Выполнение контроля качества каменных работ

**Цель:** Закрепить теоретические знания контроля качества каменных работ

**Задача:** Формирование знаний выполнения контроля качества каменных работ

**Задание:** Ответить на вопросы теста.

**Форма отчета:** работа оформляется в тетради.

**ТЕСТ № 4**

**1. В сухую жаркую погоду, кирпич перед укладкой надо:**

1) окунуть в ведро с водой и долго вымачивать;

2) держать в тени, чтобы не нагрелся;

3) перед укладкой обильно полить водой

**2. Каково отклонение поверхностей и углов кладки по вертикали на все возводимое здание?**

1) 10мм

2) 20мм

3) 30мм

**3. Как часто проверяют вертикальность поверхностей и углов по вертикали?**

1) не реже двух раз на 1м;

2) не реже двух раз на 1,5 м;

3)не реже одного раза на 1,5 м

**4. Толщина швов в кладке должна быть в пределах:**

1) от10мм – 20мм;

2) от 8мм – 15мм;

3) от 10мм – 15мм

**5. Отдельные волосяные трещины и выбоины указывают на износ здания в сколько процентов:**

1) до10%;

2) до 20%;

3) до 30%;

**6. Кладка полностью расслоена и деформирована – износ здания:**

1) до100%

2) до 90 %

3) до75%

**Критерии оценки:**

оценка **«отлично»** выставляется студенту, при выполнении 100% заданий теста

оценка **«хорошо»** выставляется студенту, при выполнении 75% заданий теста

оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, при выполнении 50% заданий теста

оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, при выполнении менее 50% заданий теста