**Тест «Проверка знаний по теме «Проектирование и изготовление швейных изделий»**

**Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).**

***1.Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:***

а) сметочными;

б) копировальными;

в) косыми.

***2.При выкраивании косой бейки ее долевую нить располагают:***

а) под углом 30° к долевой нити ткани;

б) поперек бейки;

в) под углом 45° к долевой нити ткани;

г) вдоль бейки.

***3.При раскрое изделия необходимо учитывать:***

а) расположение рисунка на ткани;

б) направление нитей основы;

в) ширину ткани;

г) величину припусков на швы;

д) направление ворса.

***4.Пронумеруйте по порядку операции по подго­товке ткани к раскрою.***

□ А - определить лицевую сторону ткани, характер рисунка, направление нити основы

□Б - проверить качество ткани, отметить на изна­ночной стороне мелом или стежками участки с дефектами

□В - сложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, по долевой нити, сколоть портновскими булавками

□Г - продекатировать ткань, срезать кромки

□Д - проутюжить ткань вдоль нити основы с изна­ночной стороны, удаляя замины

***5.Вставьте пропущенные слова, используя слова для справок.***

Раскладывают обязательно сразу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лекала, в том числе и\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

При раскладке лекал необходимо совмещать направление\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на лекале с на­правлением \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на ткани. Найдя наилучший вариант раскладки с учетом всех необходимых\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ле­кала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ булавками к ткани, контурыобводят мелом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_линией, припускина швы намечают\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_линией, от­мечают все ------------------------- точки. Прямые линии проводят с помощью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Детали выкраивают по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_линиям.

*Слова для справок:* сплошная; линейка; долевая нить; все; мелкие; приколоть булавками; припуски на швы; пунктирная; контрольные.

***6.При раскрое ткани пользуются ножницами:***

а) маникюрными;

б) садовыми;

в) канцелярскими;

г) портновскими.

***7.При выкраивании подкройной обтачки ее доле­вую нить располагают:***

а) вдоль обтачки;

б) поперек обтачки;

в) под углом 45°;

г) по направлению долевой нити основной детали;

д) перпендикулярно долевой нити основной детали.

***8.Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологии обработки пле­чевого изделия.***

□А. Примерка изделия

□В. Обработка основных деталей, их соединение в узлы

□В. Начальная обработка основных деталей

□Г. Обработка нижнего среза

□Д. Временная сборка изделия

□Б. Влажно-тепловая обработка изделия

□Ж. Уточнение деталей после примерки

*Отметьте знаком «+» все правильные ответы (один или несколько).*

***9.Тесьма «молния» в женской одежде вшивается на....... боку.***

а) правом;

б) левом.

***10.Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани:***

а) шерстяная;

б) льняная;

в) хлопчатобумажная;

г) синтетическая;

д) искусственная

**Критерии оценивания работы:**

3-5 баллов – оценка «3»

5- 7 баллов – оценка «4»

7-10 баллов – оценка «5»