Конструирование и моделирование. Тест - 6 класс

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

1. Юбки по конструкции бывают:

А) прямые

Б) клиньевые

В) диагональные

Г) конические

Д) расширенные

Е) зауженные

2. Размер женских юбок и брюк определяется:

А) по обхвату шеи

Б) по обхвату груди

В) по обхвату бедер

Г) по обхвату талии

Д) по росту

3. При расчете сумм вытачек на юбке учитываются мерки:

А) Сг

Б) ДИ

В) Ст

Г) СБ

Д) Оп

4. В процессе моделирования, вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы:

А) в швы

Б) в рельефы

В) в фалды

Г) в складки

Д) в карманы

5. Прибавка – это:

А) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое

Б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание

Правильные ответы

1. А, Б, Г
2. В
3. В ,Г
4. А, Б, В, Г
5. Б