Конструирование и моделирование. Тест - 6 класс

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

1. Юбки по конструкции бывают:

А) прямые

Б) клиньевые

В) диагональные

Г) конические

Д) расширенные

Е) зауженные

 2. Размер женских юбок и брюк определяется:

 А) по обхвату шеи

 Б) по обхвату груди

 В) по обхвату бедер

 Г) по обхвату талии

 Д) по росту

 3. При расчете сумм вытачек на юбке учитываются мерки:

 А) Сг

 Б) ДИ

 В) Ст

 Г) СБ

 Д) Оп

 4. В процессе моделирования, вытачки на прямой юбке могут быть преобразованы:

 А) в швы

 Б) в рельефы

 В) в фалды

 Г) в складки

 Д) в карманы

 5. Прибавка – это:

 А) величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое

Б) величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание

Правильные ответы

1. А, Б, Г
2. В
3. В ,Г
4. А, Б, В, Г
5. Б