**Наименование предмета: МДК. 02.01** Технология каменных работ.

**Тема:** Выполнение подготовительных работ при производстве каменных работ.

**Цель:** Закрепить теоретические знания основных понятий и правил производства каменных работ.

**Задача:** Формирование знаний элементов каменной кладки.

**Задание:** Ответить на вопросы теста.

**Форма отчета:** работа оформляется в тетради.

**Тестовое задание №2**

**1. Какое из правил резки определяет необходимость перевязки швов?**

1) первое правило;

 2) второе правило;

 3) третье правило;

 4) четвертое правило резки

**2. Укажите правильный размер обыкновенного кирпича:**

1) 260-130-65

 2) 260-120-65

 3) 250-120-65

 4) 250-126-65

**3. Грань кирпича, которую кладут на раствор называют:**

1) постелью;

 2) тычком:

 3) ложком;

 4) ребром;

**4. Верстами кладки называют:**

1) ряд кирпичей;

 2) камни с одной стороны кладки;

 3)крайние ряды кирпичей или камней в ряду кладки;

 4) ложковые или тычковые ряды

**5. Какова толщина горизонтального шва?**

1) 10-15мм;

 2) 12мм;

 3) 10мм;

 4) 8-10мм;

**6. Какова толщина вертикального шва?**

1) 10мм;

 2) 8-10мм;

 3) 10-15мм;

 4) 12мм;

**7. Какова толщина стены, если кладку вели в 21/2 кирпича?**

1) 750мм;

 2) 870мм;

 3) 640мм;

 4) 900мм;

**8. Какова толщина стены, если кладку вели в 31/2 кирпича?**

1) 870мм;

 2) 900мм;

 3) 750мм;

 4) 640мм;

**9. Из кирпича, толщиной 65мм на один метр кладки по высоте приходится:**

1) 10 рядов;

 2) 11 рядов;

 3) 12 рядов;

 4) 13 рядов;

**10. Из кирпича, толщиной 88мм на один метр кладки по высоте приходится:**

1) 10 рядов;

 2) 11 рядов;

 3) 12 рядов;

 4) 13 рядов

**Критерии оценки:**

оценка **«отлично»** выставляется студенту, при выполнении 100% заданий теста

оценка **«хорошо»** выставляется студенту, при выполнении 75% заданий теста

оценка **«удовлетворительно»** выставляется студенту, при выполнении 50% заданий теста

оценка **«неудовлетворительно»** выставляется студенту, при выполнении менее 50% заданий теста