Тест по разделу «Машиноведение».

Отметьте знаком «+» все правильные ответы

(один или несколько).

1. В машинной игле ушко находится:

А) в середине иглы

Б) рядом с острием

В) там же, где у иглы для ручного шитья

2. Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность заправки нижней нити швейной машины.

|  |  |
| --- | --- |
|  | А Провести нить через косую прорезь шпульного колпачка |
|  | Б Вставить шпульный колпачок в челночное устройство |
|  | В Вытянуть нижнюю нить наверх через отверстие в игольной пластине |
|  | Г Намотать нить на шпульку |
|  | Д Заправить нить под прижимную пружину шпульного колпачка |
|  | Е Вставить шпульку в шпульный колпачок |
|  |  |

1. Если игла и прижимная лапка по окончании работы швейной машины должны быть оставлены в следующем положении:

А) игла и лапка – в верхнем положении

Б) игла и лапка - в нижнем положении

В) игла - в нижнем, игла - в верхнем положении

Г) лапка – в нижнем, игла – в верхнем положении

Д) не имеет значения

3. В бытовой швейной машине имеются регуляторы:

А) длины стежка

Б) ширины стежка

В) ширины зигзага

Г) натяжения верхней нити

4. Обрыв верхней нити может произойти по причине:

А) неправильного положения прижимной лапки

Б) Слишком большого натяжения верхней нити

В) неправильной заправки верхней нити

Г) неправильной установки иглы

Д) вставленного не до упора челночного устройства шпульного колпачка.

Правильные ответы

1. Б
2. 1 – Г

2 – Е

3 – Д

4 – А

5 – Б

6 – В

1. Б
2. А, В, Г
3. Б, Г, Д