Пасынок Ю.Ю.,

заместитель директора по УВР

МБОУ НОШ № 21 г. Южно-Сахалинска

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ

1. **Общие требования пожарной безопасности**
	1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
	2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
	3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
	4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
	5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещёнными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть, присоединён к крану и стволу.
	6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.
	7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
	8. Огнетушители должны размещаться в легко доступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
	9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
	10. На каждом этаже, на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утверждённый руководителем.
	11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
	12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закреплённые помещения и закрыть их, обесточив электросеть.
2. **Запрещается:**
	1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
	2. Курить в помещениях учреждения.
	3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
	4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим лицам.
	5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
	6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
	7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров и лестничных клеток.
	8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
	9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
	10. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители («жучки»).
	11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
	12. Производить уборку помещения с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замёрзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.
3. **Действия при возникновении пожара.**
	1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по

телефону № 01.

* 1. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
	2. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
	3. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
	4. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
	5. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
	6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушении конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.