Меры пожарной безопасности в период празднования Нового года и Рождества Христова

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
•    допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиями норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
•    ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
•    при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки должны проводится только в светлое время суток;
•    иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической

осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применятся гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25Вт;
•    при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:
•    проведение мероприятий при запертых распашных решётках на окнах помещений, в которых они проводятся;
•    применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
•    украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными материалами;
•    одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
•    проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
•    использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
•    уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
•    полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
•    допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организованно дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц,членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно- планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности

Меры пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

(вечера, дискотеки, торжества, представления, новогодние праздники)

1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (приказом по предприятию), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
2. Сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только после прохождения ими вводного инструктажа по пожарной безопасности и ознакомления их под роспись с настоящей инструкцией в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.
3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет старший смены, а также дежурный сотрудник.
4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности посетителями лежит на предприятии как на принимающей стороне.
5. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
- не допускается загромождение проходов, эвакуационных путей.
- эвакуационные          входы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.
- пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются.
- огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.
7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей руководитель должен принять дополнительные меры по обеспечению их безопасности (ограничить доступ посетителей, выставить дополнительных дежурных и т.п.).
8. Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т.п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении.
9. Лицо, назначенное руководителем предприятия, обязано до начала мероприятия провести с сотрудниками и посетителями противопожарный инструктаж.
10. Лица, назначенные ответственными за эвакуацию посетителей при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, обязаны постоянно находиться на закрепленных за ними дежурных постах, и в случае обнаружения запаха гари, дыма или пожара, принять меры к оповещению посетителей о пожаре и немедленно приступить к эвакуации посетителей.

Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов горючие материалы;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; - уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Действия при возникновении пожара
- Сообщить о пожаре по телефону 583-17-31 в ближайшую пожарную часть или по телефону 01.
- Немедленно оповестить людей о пожаре.
- Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей без необходимости, а так же от разбития окон во избежании распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.
- Вынести из здания наиболее ценное имущество.
- Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- Руководитель мероприятия обязан:
– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;
– при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;
– прекратить все работы в помещении за исключением работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;
– организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
– организовать встречу подразделений пожарной охраны

Осторожность с фейерверками

Огненные фигуры, причудливо меняющие расположение, цвет и форму. Возникающие, гаснущие и возникающие вновь... Фонтаны искр, образующие букеты. Потоки огней, льющиеся водопадами. Миллионы цветных звезд, разрывающих ночное небо...

Впрочем, фейерверк — предмет, удивительно не подходящий для описания. Фейерверк надо видеть. Живет он недолго—считанные мгновения, но всегда— спутник торжества и связан с большой радостью.
- У нас в стране петарды и фейерверки разрешены к свободной продаже, если качество товара подтверждено сертификатом. Перед покупкой надо внимательно изучить инструкцию на русском языке, которая обязательно прилагается к каждому лицензионному изделию. В ней должна быть подробная информация по использованию, а также сведения о сертификации и сроках годности товара, отдельно говорится об утилизации хлопушки. Выбирая пиротехнические игрушки, следует обратить внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
Не стоит покупать петарды с рук и на рынках - лучше в магазинах и больших торговых центрах, где за качество отвечают. До Нового года хранить петарды и ракеты лучше в сухом и безопасном месте «металлическом ящике», далеко от детей. Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах, сжигать их в костре, разбирать, хранить вдали от нагревательных приборов.
При запуске пиротехники категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. А если рядом есть гаражи, то сначала надо убедиться, что они хорошо закрыты. За городом не используйте пиротехнику рядом с деревянными домами, беседками - словом, любыми легковоспламеняющимися постройками и предметами. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.
Зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в дом, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара.
Поэтому отойдите от домов на максимальное расстояние - взрывать петарды, запускать салют можно только на пустырях, минимум в ста метрах от жилых построек. Вероятность осечки при выстреле из качественной ракеты или запуске петарды ничтожно мала, но тем не менее если у вас по каким либо причинам при запуске фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить еще раз или разобраться самостоятельно - лучше бракованный товар отложить в сторону.
Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки. Электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными, а электросеть защитите заводскими предохранителями. Не зажигайте на елках свечи и не украшайте их игрушками из легко воспламеняющихся материалов. Не разрешайте детям играть около елки в
маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, а также самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Для того чтобы праздничный фейерверк доставил вам радость, усвойте несколько простых правил:
•    Ни в коем случае не приобретайте петарды, салюты и т.п. на рынках, "развалах" и прочих сомнительных местах.
•    Не пользуйтесь самодельными устройствами.
•    Выбирайте только лицензированную продукцию, снабженную инструкцией на русском языке, в которой должны быть указаны:
•    тип устройства и эффекты, которые оно вызывает;
•    правила запуска;
•    необходимые меры предосторожности;
•    способы утилизации на тот случай, если устройство не сработает;
•    фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оптовую продажу со всеми выходными данными и фирменными знаками;
•    Внимательно прочитайте и четко соблюдайте все правила, изложенные в инструкции.
•    Ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям запускать устройства без взрослых.

Напоминаем вам телефоны вызова службы спасения с мобильного телефона

Для абонентов Билайн и Мегафон «112» вызов и далее после соединения с оператором набрать «1»
Для абонентов МТС «112» вызов
Скайлинк набрать «01» вызов

Помните что неосторожное обращение с пиротехническими изделиями может испортить новогодние праздники вам и вашим близким!