**ЗАДАНИЕ №1.***Ответьте на вопросы:*

1.Последовательный ряд стежков на ткани или детали изделия строчка.

2.Соединение двух или несколько деталей

3.Укладывание краёв деталей припусков шва или складок на одну сторону и закрепление их в таком положении с помощью утюга заутюживание.

4. Соединение двух или более деталей по совмещенным срезам

5. Служит для отделки изделий, придает изделиям форму, бывает нагрудная и талиевая вытачка.

6. Соединение деталей по замкнутому или полузамкнутому круг втачивание.

***Подсказка***.Ответы на вопросы вы можете найти в сетке кроссворда.Читаются слова по горизонтали и вертикали, по диагонали не читаются. Первая буква начального слова обозначена тёмным цветом.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | ы | **З.** | э | у | ч | о | з | х | з | ш | г | е | я |
| р | **В.** | а | л | щ | у | **С.** | т | а | ч | и | в | м | **С.** |
| в | т | у | щ | ф | ы | д | в | ы | а | м | а | р | т |
| а | а | т | о | й | в | **Ш.** | о | в | д | с | н | а | р |
| с | ч | ю | **С.** | т | е | ж | о | к | л | ч | и | у | о |
| м | и | ж | е | е | ф | о | ц | ф | д | ы | е | л | ч |
| м | в | и | **В.** | ы | т | а | ч | к | а | т | м | ю | к |
| м | а | в | ы | о | а | к | к | и | т | ю | а | р | а |
| ц | н | а | т | а | ч | к | а | р | щ | м | в | и | п |
| ф | и | н | в | г | ч | ф | ы | т | б | и | а | ю | а |
| в | е | и | ц | у | у | ч | я | а | з | в | м | а | ц |
| ч | с | е | а | а | у | в | ы | в | а | п | ф | ц | у |

**Критерии оценивания**

Один правильный ответ оценка «3»

два правильных ответа оценка «4»

три и более ответов оценка «5»

Проверь себя

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | ы | **З.** | э | у | ч | о | з | х | з | ш | г | е | я |
| р | **В.** | а | л | щ | у | **С.** | т | а | ч | и | в | м | **С.** |
| в | т | у | щ | ф | ы | д | в | ы | а | м | а | р | т |
| а | а | т | о | й | в | **Ш.** | о | в | д | с | н | а | р |
| с | ч | ю | **С.** | т | е | ж | о | к | л | ч | и | у | о |
| м | и | ж | е | е | ф | о | ц | ф | д | ы | е | л | ч |
| м | в | и | **В.** | ы | т | а | ч | к | а | т | м | ю | к |
| м | а | в | ы | о | а | к | к | и | т | ю | а | р | а |
| ц | н | а | т | а | ч | к | а | р | щ |  | в | и | п |
| ф | и | н | в | г | ч | ф | ы | т | б | и | а | ю | а |
| в | е | и | ц | у | у | ч | я | а | з | в | м | а | ц |
| ч | с | е | а | а | у | в | ы | в | а | п | ф | ц | у |

ЗАДАНИЕ № 2

***Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологических операций при обработке накладных карманов:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование технологической операции*** |
|  | Настрочить карман 0,1см от края |
| 1. | Проверить детали кроя |
|  | Заутюжить карман по шаблону |
|  | Проверить качество готового изделия |
|  | Наметить местоположение кармана |
|  | Выполнить ВТО |

**Критерии оценивания**

Три неверных ответа оценка «3»

Две неверных ответа оценка «4»

без ошибок оценка «5»

ЗАДАНИЕ № 2

***Укажите цифрами в левом столбце правильную последовательность технологических операций при обработке накладных карманов:***

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование технологической операции*** |
|  | Настрочить карман 0,1см от края |
| 1. | Проверить детали кроя |
|  | Заутюжить карман по шаблону |
|  | Проверить качество готового изделия |
|  | Наметить местоположение кармана |
|  | Выполнить ВТО |

**Критерии оценивания**

Три неверных ответа оценка «3»

Два неверных ответа оценка «4»

без ошибок оценка «5»

|  |  |
| --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование технологической операции*** |
| 4. | Настрочить карман 0,1см от края |
| 1. | Проверить детали кроя |
| 2. | Заутюжить карман по шаблону |
| 6. | Проверить качество готового изделия |
| 3. | Наметить местоположение кармана |
| 5. | Выполнить ВТО |